[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# stack virtual-mac

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# [no] stack virtual-mac`

VCSのバーチャルMACアドレス機能を有効化する。
no形式で実行した場合はバーチャルMACアドレス機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ バーチャルMACアドレス機能を有効化する。

    awplus(config)# stack virtual-mac ↓

■ バーチャルMACアドレス機能を無効化する。

    awplus(config)# no stack virtual-mac ↓

### 注意・補足事項

■ ファームウェアバージョン5.4.3-0.1以降でVCSを使うときは、必ずバーチャルMACアドレス機能を有効化すること。
■ バーチャルMACアドレス機能有効時にVCSグループが使用するMACアドレスは、stack virtual-chassis-idコマンドで設定するバーチャルシャーシIDによって決まる。同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、バーチャルシャーシIDが重複しないよう注意して設定すること。バーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できる。
■ 本コマンドでバーチャルMACアドレス機能の有効・無効を変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。すなわち、バーチャルMACアドレス機能の有効・無効は、スタートアップコンフィグの読み込み時に決まる。
■ バーチャルMACアドレス機能の有効・無効設定が異なるメンバー同士はVCSグループを構成できない。VCSグループのメンバーを交換・追加する場合は、後から追加するメンバーのバーチャルMAC設定をVCSグループの設定に合わせておくこと。たとえば、バーチャルMACアドレス機能が有効な状態で運用しているVCSグループにメンバーを追加するときは、追加メンバーのスタートアップコンフィグに本コマンドとstack virtual-chassis-idコマンド（運用中のVCSグループで使っているのと同じ値を指定すること）を入れてから再起動し、バーチャルMACアドレス機能が有効になった状態で追加する必要がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F