[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Stack Environment Monitoring Status

    Stack member 1:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: RPS 1 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 2  Name: RPS 2 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 3  Name: x510-52GTX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       4386       3000        -       Ok
    2   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.802      1.617      1.978     Ok
    3   Voltage: 1.0V (Volts)                 0.995      0.896      1.099     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.334      3.028      3.545     Ok
    5   Voltage: 5.0V (Volts)                 5.020      4.477      5.498     Ok
    6   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.160      1.072      1.318     Ok
    7   Temp: CPU (Degrees C)                    52        -10         80     Ok

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。一方、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対してのみ本コマンドを実行した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

remote-command（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F