[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auto-cost reference bandwidth

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# auto-cost reference-bandwidth <1-4294967>`

OSPFv3インターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は基準帯域幅を初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-4294967>` | OSPFv3インターフェースのコスト（メトリック）を自動計算する場合に使う基準帯域幅（Mbps）。通常、OSPFv3インターフェースのコストは、基準帯域幅 / インターフェースの帯域幅値（Mbps）として計算される。初期値は1000

### 使用例

■ 基準帯域幅を2000に設定する

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router ipv6 ospf 20 ↓
    awplus(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 2000 ↓

### コマンドツリー

`router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- auto-cost reference bandwidth（OSPFv3モード）
`

### 関連コマンド

ipv6 ospf cost（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F