[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# group

モード: RADIUSサーバーモード --> RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] group GROUPNAME`

ローカルRADIUSサーバーのユーザーグループを作成し、グループの設定を編集するためのRADIUSサーバー・グループモードに移行する。
すでに作成済みのユーザーグループを指定した場合はモード移動だけを行う。
no形式で実行した場合はユーザーグループを削除する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | ユーザーグループ名。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する

### 注意・補足事項

■ RADIUSユーザーと関連付けられているグループは削除できない。先にユーザーとの関連付けを解除してから削除すること。

### コマンドツリー

`radius-server local (グローバルコンフィグモード)
|
+- group（RADIUSサーバーモード）
|
+- egress-vlan-id（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
+- egress-vlan-name（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
+- vlan（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
`

### 関連コマンド

show radius local-server group（非特権EXECモード）
user（RADIUSサーバーモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F