[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# router-id

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# router-id A.B.C.D`

`(config-router)# no router-id`

OSPFv3ルーティングプロセスが使用するルーターIDを設定する。no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
ルーターIDを設定するコマンドはいくつかあるが、OSPFv3では次の順序で使用される。

1. router-idコマンドでOSPFv3ルーティングプロセス固有のルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
2. OSPFv3ルーティングプロセス固有のルーターIDは設定されていないが、グローバルコンフィグモードのrouter-idコマンドでシステムのルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
3. ループバックインターフェース（lo）にIPアドレスが設定されている場合、その中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。
4. 1〜3のいずれも未設定の場合は、ループバック（lo）以外のインターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

すでに隣接関係が確立している状態でルーターIDを変更した場合、新しいルーターIDはシステム再起動後、あるいは、OSPFv3ルーティングプロセスの再起動後から有効になる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### 使用例

■ OSPFv3ルーターIDを設定する。

    awplus(config-router)# router-id 1.1.1.1 ↓

### コマンドツリー

`router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- router-id（OSPFv3モード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F