[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 address

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address X:X::X:X/M`

対象インターフェースにIPv6アドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、該当インターフェースから指定したIPv6アドレスを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6アドレスとプレフィックス長をスラッシュ区切りで指定する（例：2001:db8:2:3::1/64）

### 使用例

■ vlan10にIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64 ↓

■ vlan10からIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を削除する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64 ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェースに対して初めて本コマンドを実行したときは、リンクローカルアドレスも自動設定される。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 address（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F