[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# log-rate-limit nsm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log-rate-limit nsm messages <message-limit> interval <time-interval>`

`(config)# no log-rate-limit nsm`

単位時間あたりのログ出力数の上限を設定する。初期状態は、1秒あたり200。no形式を指定すると、設定を初期状態に戻す。

### パラメーター

`messages <message-limit>` | ログ出力数の上限（1-65535）
`interval <time-interval>` | ログ出力数を制限する単位時間。1/100秒単位で指定する（0-65535）

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- log-rate-limit nsm（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F