[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# rip restart grace-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`(config)# rip restart grace-period <1-65535>`

`(config)# no rip restart grace-period`

RIPグレースフルリスタートを有効にする。また、グレース間隔を指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期状態は無効。

### パラメーター

`<1-65535>` | グレース間隔を秒で指定する

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- rip restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F