[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# sflow collector max-datagram-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow collector max-datagram-size <200-1500>`

sFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの最大サイズを指定する。

### パラメーター

`<200-1500>` | sFlowエージェントからコレクターに送信されるデータグラムの最大サイズ（バイト）。初期設定は1400

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- sflow collector max-datagram-size（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F