[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# atmf network-name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf network-name NAME`

`(config)# no atmf network-name`

AMFネットワーク名を設定する。
no形式で実行した場合は、AMFネットワーク名の設定を削除する。

### パラメーター

`NAME` | AMFネットワーク名。最大15文字。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ AMFネットワーク名を「AMF001」に設定する。本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

    SBx81(config)# atmf network-name AMF001 ↓
    % Warning: the new atmf network name will not become effective until the unit reboots.

### 注意・補足事項

■ AMFネットワーク名はすべてのマスターとメンバーで同じ文字列に設定しなくてはならない。ネットワーク名は大文字小文字を区別するため、「AMF001」、「Amf001」、「amf001」がいずれも異なるネットワーク名と見なされる点にも注意。AMFネットワーク名の設定を間違えると、設定を間違えたノードが（再起動後に）孤立状態となるため注意すること。
■ マスターの設定についてはatmf masterコマンドを参照。
■ ノードが参加できるAMFネットワークは1つだけ。
■ AMFネットワーク名の設定変更は、設定を保存してシステムを再起動するまで有効にならない。
■ AMFネットワーク名はワーキングセットプロンプトの先頭に表示されるため、あまり長い名前を付けるとコンソールの可読性が落ちるので注意。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F