[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# type stack link

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type stack link EVENT`

スタックリンクトリガーを作成する。
スタックリンクトリガーは、スタックポート（スタックモジュールAT-StackXG上のポート）がリンクアップまたはリンクダウンしたときに起動される。

### パラメーター

`EVENT :=` | `{up|down}`
| 起動条件
| `up` | スタックポートがリンクアップしたとき
| `down` | スタックポートがリンクダウンしたとき

### 使用例

■ スタックポートがリンクアップしたときに起動するスタックリンクトリガー「9」を作成する。

    awplus(config)# trigger 9 ↓
    awplus(config-trigger)# type stack link up ↓

### 注意・補足事項

■ 本トリガーは、2つあるスタックポートのうち、どちらか一方のリンクステータスが変化すれば起動される。

### コマンドツリー

`trigger (グローバルコンフィグモード)
|
+- type stack link（トリガーモード）
`

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F