[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 address(DHCPv6 PD)

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address [PREFIXNAME] [X:X::X:X/M] [eui64]`

対象インターフェースに、DHCPv6 PDクライアント機能（ipv6 dhcp client pd）によって取得したプレフィックスにもとづくIPv6アドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、指定したIPv6アドレスを削除する。

### パラメーター

`PREFIXNAME` | プレフィックス名。DHCPv6 PDクライアント（ipv6 dhcp client pdコマンド）の設定時に指定した名前を指定する
`X:X::X:X/M` | 指定したインターフェースに設定するIPv6アドレスの下位部分（SLA ID 可変長＋インターフェースID 64ビット）とプレフィックス長。なお、eui64オプションを指定した場合、下位64ビット（インターフェースID）はMACアドレスに基づいて自動生成されるため、SLA IDとプレフィックス長のみ本パラメーターで指定する
`eui64` | MACアドレスに基づき64ビットのインターフェースIDを自動生成する

### 使用例

■ vlan20インターフェースのIPv6アドレスを、他のインターフェースで動作するDHCPv6 PDクライアントが取得したプレフィックス「MyPrefix」から割り当てる。ここではDHCPv6 PDクライアントが取得したプレフィックスを2001:db8:10::/48と仮定し、vlan20には2001:db8:10:20::/64サブネット（SLA ID = 0x20）を、インターフェースID 1で割り当てる。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 enable ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address MyPrefix ::20:0:0:0:1/64 ↓

■ 前の例と同じ構成において、インターフェースID（IPv6アドレスの下位64ビット）をMACアドレスから自動生成する場合は、次のようにeui64オプションを指定する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 enable ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address MyPrefix ::20:0:0:0:0/64 eui64 ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 local pool（グローバルコンフィグモード）
prefix-delegation pool（DHCPv6モード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F