[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show stack

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`> show stack [detail]`

VCSグループを構成するメンバーの情報を表示する。
本コマンドは、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対して実行することもできるが、マスターに対して実行した場合と表示される内容は同じ。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示させたいときに指定する。省略時はサマリー情報が表示される

### 使用例

■ スタックメンバーの情報を簡潔に表示する。

    awplus> show stack ↓
    Virtual Chassis Stacking summary information

    ID  Pending ID  MAC address        Priority  Status  Role
    1   -           0009.41fd.c2cd     10        Ready   Active Master
    2   -           0009.41fd.c285     20        Ready   Backup Member

    Operational Status                 Normal operation
    Stack MAC address                  0000.cd37.03f2 (Virtual MAC)

表 1
ID | スタックメンバーID
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Role | スタックメンバーの役割。Active Master（マスター）、Disabled Master（レジリエンシーリンクとスタックリンク以外のポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、次点のスレーブメンバーがこの状態になる）、Fallback Master（未サポート）、Backup Member（上記3つ以外のメンバー）、Provisioned（該当メンバーの機種が事前設定されている）のいずれか
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Stack MAC address | VCSグループのMACアドレス。バーチャルMACアドレス機能の有効時は (Virtual MAC) と付記される

■ スタックメンバーの詳細情報を表示する。

    awplus> show stack detail ↓
    Virtual Chassis Stacking detailed information

    Stack Status:
    ------------------------------------------------------------------
    Operational Status                      Normal operation
    Management VLAN ID                      4094
    Management VLAN subnet address          192.168.255.0
    Virtual Chassis ID                      1010 (0x3f2)
    Virtual MAC address                     0000.cd37.03f2
    Mixed mode                              Disabled
    Disabled Master Monitoring              Enabled

    Stack member 1:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      1
    Pending ID                              -
    MAC address                             0009.41fd.c2cd
    Last role change                        Tue Jun 29 07:34:34 2010
    Product type                            x510-52GTX
    Role                                    Active Master
    Status                                  Ready
    Priority                                10
    Host name                               awplus
    S/W version auto synchronization        On
    Resiliency link status                  Not configured
    Stack port 1.0.1 status                 Learnt neighbor 2
    Stack port 1.0.2 status                 Learnt neighbor 2

    Stack member 2:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      2
    Pending ID                              -
    MAC address                             0009.41fd.c285
    Last role change                        Tue Jun 29 07:34:40 2010
    Product type                            x510-52GTX
    Role                                    Backup Member
    Status                                  Ready
    Priority                                20
    Host name                               awplus-2
    S/W version auto synchronization        On
    Resiliency link status                  Not configured
    Stack port 2.0.1 status                 Learnt neighbor 1
    Stack port 2.0.2 status                 Learnt neighbor 1

表 2
Stack Statusセクション
VCSグループ全体の状態が表示される
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Management VLAN ID | VCS管理用VLAN ID
Management VLAN subnet address | VCS管理用サブネットのネットワークIPアドレス（/27）
Virtual Chassis ID | バーチャルシャーシID
Virtual MAC address | バーチャルMACアドレス機能有効時はバーチャルMACアドレスが表示される。無効時はDisabledと表示される
Mixed mode | 未サポート
Disabled Master Monitoring | Disabled Master Monitoring（DMM）機能の状態
Stack member Xセクション
各メンバーの状態が表示される。XはメンバーID
ID | スタックメンバーID
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Last role change | 該当メンバーの役割が最後に変更された日時
Product type | 該当メンバーの機種名
Role | スタックメンバーの役割。Active Master（マスター）、Disabled Master（レジリエンシーリンクとスタックリンク以外のポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、次点のスレーブメンバーがこの状態になる）、Fallback Master（未サポート）、Backup Member（上記3つ以外のメンバー）、Provisioned（該当メンバーの機種が事前設定されている）のいずれか
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Host name | ホスト名
S/W version auto synchronization | ファームウェア自動同期機能の状態（未サポート）
Resiliency link | レジリエンシーリンクまたはヘルスチェックの状態。マスターの場合はNot configured（レジリエンシーリンク未設定）、Configured（レジリエンシーリンク設定済み）のいずれか、スレーブの場合はSuccessful（ヘルスチェック成功）、Failed（ヘルスチェック失敗）のいずれかが表示される
Port X.Y.Z status | スタックポートのステータス（X.Y.Zはポート番号）

### 関連コマンド

hostname（グローバルコンフィグモード）
stack disabled-master-monitoring（グローバルコンフィグモード）
stack enable（グローバルコンフィグモード）
stack management subnet（グローバルコンフィグモード）
stack management vlan（グローバルコンフィグモード）
stack priority（グローバルコンフィグモード）
stack renumber（グローバルコンフィグモード）
stack renumber cascade（グローバルコンフィグモード）
stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F