[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# loop-protection

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# loop-protection loop-detect [ldf-interval <1-600>]`

`(config)# no loop-protection`

LDF検出機能を有効化する。
no形式で実行した場合はLDF検出機能を無効化する。

### パラメーター

`ldf-interval <1-600>` | LDF（Loop Detection Frame）の送信間隔（秒）。初期値は10

### 注意・補足事項

■ LDF検出とMACアドレススラッシングプロテクションを同一装置上で併用（同時使用）することはできない。初期状態ではMACアドレススラッシングプロテクションが有効なため、LDF検出を使う場合は、全ポートでMACアドレススラッシングプロテクションを無効化（thrash-limitingコマンドのactionパラメーターにnoneを指定する）してから、LDF検出を有効化すること。
■ port-disable、vlan-disable（初期設定）アクションを使用する場合は、LDFの帯域を制限するためのQoS設定が必要。詳しくは「インターフェース」/「スイッチポート」の解説編を参照。
■ スイッチポートが複数のVLANに所属している場合、該当ポートからは各VLANに対してLDFが送信される。
■ LDF検出機能を有効な状態から、無効にし、再度有効にすると、無効にする前のInterval値が引き継がれる。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- loop-protection（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

loop-protection action（インターフェースモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
show loop-protection（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F