[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 nd other-config-flag

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd other-config-flag`

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのOフラグ（Other stateful configurationフラグ）を立てるよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのOフラグを立てないよう設定する。
初期設定ではOフラグを立てない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F