[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server port <1-65535>`

`(config)# no auth-web-server port`

Web認証サーバーにおけるHTTP用の待ち受けTCPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はHTTPの標準ポートである80。

### パラメーター

`<1-65535>` | 待ち受けTCPポート番号

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F