[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 enable`

対象インターフェースのIPv6グローバルアドレスが未設定の場合、インターフェースIDにもとづきリンクローカルアドレスを自動設定する。
no形式で実行した場合は、自動設定したリンクローカルアドレスを削除する。
本コマンドは、RA以外の方法（DHCPv6）でIPv6グローバルアドレスを自動設定するインターフェースに対して使う。なお、DHCPv6クライアントの設定は別途必要。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 enable（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F