[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ospf restart grace-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config)# [no] ospf restart grace-period <1-1800>`

OSPFルーティングのリスタートのグレース間隔（grace-period）を設定する。
no形式で実行した場合は、初期設定のグレース間隔（120秒）に戻す。

### パラメーター

`<1-1800>` | グレース間隔（grace-period）を秒で指定する

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
restart ospf graceful（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F