[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# area virtual-link encryption ipsec spi

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID virtual-link A.B.C.D encryption ipsec spi <256-4294967295> esp {aes-cbc <AES-CBC-key>|3des <3DES-key>|null} {md5 <MD5-key>|sha1 <SHA1-key>}`

`(config-router)# no area AREAID encryption ipsec spi <256-4294967295>`

指定したOSPFv3エリアの仮想リンクで使用する暗号化方式を設定する。
no形式で実行した場合は、指定したOSPFv3エリアの仮想リンクでは暗号化を使用しない。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`A.B.C.D` | ルーターID
`<256-4294967295>` | SPI(セキュリティー・パラメーター・インデックス)値
`AES-CBC-key` | AES-CBCの暗号化キー。32、48、64桁の16進法であらわす
`3DES-key` | 3DESの暗号化キー。48桁の16進法であらわす
`MD5-key` | MD5のハッシュキー。32桁までの16進法であらわす
`SHA1-key` | SHA1のハッシュキー。40桁までの16進法であらわす

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)# area 1 virtual-link 10.0.0.1 encryption ipsec spi 1000 esp null md5 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF ↓

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- area virtual-link encryption ipsec spi（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

area authentication ipsec spi（OSPFモード）
area encryption ipsec spi esp（OSPFモード）
area virtual-link authentication ipsec spi（OSPFモード）
show ipv6 ospf virtual-links（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F