[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server ping-poll enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server ping-poll enable`

Web認証サーバーにおいて、認証にパスしたSupplicantの存在をPingで監視するよう設定する。
no形式で実行した場合はWeb認証サーバーにおいて、PingによるSupplicantの監視を無効にする。
初期設定は無効。
Supplicant監視機能の有効時は、一定の回数（初期値では5回）Pingへの応答がなかったSupplicantは存在しなくなったものと見なされ、強制的に情報が削除される（ログアウトしたものとして扱われる）。

### 使用例

■ Web認証サーバーにおいて、Pingによる認証済みSupplicantの存在確認を有効にする。

    awplus(config)# auth-web-server ping-poll enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能と単体のPingポーリング機能（ping-pollコマンドで設定）は完全に独立した機能であり、互いに影響を及ぼし合うことはない。
■ 本機能では、1024台のSupplicant（認証可能な上限値）を個別に監視できる。
■ 本機能では、Web認証Supplicantの状態を次のように追跡する。

- 認証成功とともにポーリングを開始。
  認証成功直後はUp状態。
  Up状態のときはinterval（初期値30）秒間隔でPingパケットを送信。
  ただし、最大timeout（初期値1）秒まで応答を待つため、interval < timeoutのときは送信間隔がintervalより長くなることもある。
- Up状態で1回でも無応答があると、Critical Up状態へ遷移。
  Critical Up状態のときは、timeout間隔でPingパケットを送信。
- Critical Up状態で1回でも応答があると、Up状態に復帰。
- Critical Up状態に遷移したときの1回を含め、failcount（初期値5）回連続して無応答だとDown状態へ遷移。
  Down状態への遷移にともない、Supplicant情報を削除。

なお、上記説明におけるinterval、timeout、failcountは、それぞれ下記のコマンドで設定するパラメーターのことである。

- interval：auth-web-server ping-poll intervalコマンド
- timeout：auth-web-server ping-poll timeoutコマンド
- failcount：auth-web-server ping-poll failcountコマンド

■ ダイナミックVLANを使う場合は、初期設定のままだとSupplicantのIPアドレス切り替えが完了する前にDown状態に遷移してしまうので、timeout x failcount >= 50になるよう設定すること（DHCPサーバーのリースタイムが推奨値の20秒であるとき）。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
show auth-mac supplicant（特権EXECモード）
show auth-web supplicant（特権EXECモード）
show dot1x supplicant（特権EXECモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F