[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip name-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip name-server SERVER`

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス

### 使用例

■ DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    awplus(config)# ip name-server 172.17.28.1 ↓
    awplus(config)# ip name-server 172.17.22.10 ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）によって、DHCPサーバーからDNSサーバーの情報（オプションコード6）を取得した場合、本コマンドで設定したDNSサーバーリストの末尾に、DHCPサーバーから取得したサーバーの情報が追加される。
■ DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。登録できるサーバーの数に制限はないが、実際に問い合わせに使われるのはリスト先頭の3台だけなので注意。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip name-server（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F