[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear counter ipv6 dhcp-client

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`# clear counter ipv6 dhcp-client`

DHCPv6クライアントの統計情報を消去する。

### 使用例

    awplus# clear counter ipv6 dhcp-client ↓

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F