[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# dot1x timeout tx-period

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x timeout tx-period <1-65535>`

`(config-if)# no dot1x timeout tx-period`

802.1X-2001互換モード使用時、Supplicantからの任意のパケットを受信後のEAP Request Id パケットの再送間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
dot1x eapol-version（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F