[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# atmf enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf enable`

AMF機能を有効化する。
no形式で実行した場合はAMF機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 使用例

■ AMF機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf enable ↓

■ AMF機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf enable ↓
    % Warning: Write the config file. Enable will not become effective until the unit reboots.

### 注意・補足事項

■ AMF機能有効・無効の設定変更は、設定を保存してシステムを再起動するまで有効にならない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- atmf enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F