[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show atmf

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf [detail | summary]`

対象AMFノードの全般的な情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 対象AMFノードの情報を詳細に表示する
`summary` | 対象AMFノードの情報を簡潔に表示する。オプション省略時はsummaryと見なされる

### 使用例

■ 対象AMFノードの情報を簡潔に表示する。

    SBx81# show atmf ↓
    ATMF Summary Information:

    ATMF Status           : Enabled
    Network Name          : AMF001
    Node Name             : SBx81
    Role                  : Master
    Current ATMF Nodes    : 8

表 1
ATMF Status | AMFの状態。Enabled、Disabledのいずれか
Network Name | 所属するAMFネットワークの名前
Node Name | ノード名
Role | AMFにおける役割。Master、Memberのいずれか
Current ATMF Nodes | AMFネットワークに所属しているノードの数

■ 対象AMFノードの情報を詳細に表示する。

    SBx81# show atmf detail ↓
    ATMF Detail Information

    Network Name                       : AMF001
    Node Name                          : SBx81
    Node Address                       : SBx81.atmf
    Node ID                            : 1
    Node Depth                         : 0
    Domain State                       : DomainController
    Recovery State                     : None

    Management VLAN
     VLAN ID                           : 4092
     Management Subnet                 : 172.31.0.0
     Management IP Address             : 172.31.0.1
     Management Mask                   : 255.255.128.0

    Domain VLAN
     VLAN ID                           : 4091
     Domain Subnet                     : 172.31.128.0
     Domain IP Address                 : 172.31.128.1
     Domain Mask                       : 255.255.128.0

表 2
Network Name | 所属するAMFネットワークの名前
Node Name | ノード名
Node Address | copyコマンドで該当ノードのファイルにアクセスするときに使うノードアドレス（AMF用の特殊記法）
Node ID | ノードID
Node Depth | マスターからの距離（マスターは0）
Domain State | 所属ドメインにおける役割。DomainController、BackupDomainController、OtherControllerのいずれか
Recovery State | ノードリカバリーの状態。Manual（手動リカバリー中）、Auto（オートリカバリー中）、None（リカバリーを実行していない）のいずれか
Management VLANセクション | マネージメントVLANに関する情報が表示される
VLAN ID | マネージメントVLANのVLAN ID
Management Subnet | マネージメントサブネットアドレス
Management IP Address | マネージメントIPアドレス
Management Mask | マネージメントサブネットのサブネットマスク
Domain VLANセクション | ドメインVLANに関する情報が表示される
VLAN ID | ドメインLANのVLAN ID
Domain Subnet | ドメインサブネットアドレス
Domain IP Address | ドメインIPアドレス
Domain Mask | ドメインサブネットのサブネットマスク

### 関連コマンド

atmf domain vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf enable（グローバルコンフィグモード）
atmf management subnet（グローバルコンフィグモード）
atmf management vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf master（グローバルコンフィグモード）
atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F