[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth timeout connect-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout connect-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout connect-timeout`

対象スイッチポートにおいて、Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証情報を削除するまでの時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
セッションキープ（auth-web-server session-keep）や2ステップ認証（auth two-step enable）を使用する場合は、初期値よりも長めに設定することを推奨する。

### パラメーター

`<1-65535>` | Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証状態を削除するまでの時間（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
show auth-web（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F