[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# lacp system-priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config)# lacp system-priority <1-65535>`

`(config)# no lacp system-priority`

LACPのシステムプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | LACPシステムプライオリティー。小さいほど優先度が高い。相互接続されたLACPシステムは、システムプライオリティーとシステムID（MACアドレス）を組み合わせた値（System priority data identifier）を互いに比較し、値の小さいほうにリンクの制御権を付与する。初期値は32768

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- lacp system-priority（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）
show lacp sys-id（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F