[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ntp broadcastdelay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp broadcastdelay <1-999999>`

`(config)# no ntp broadcastdelay`

NTPブロードキャストモードおよびマルチキャストモードにおいて使用されるブロードキャスト、マルチキャストパケットの推定往復時間（ミリ秒）を設定する。
no形式で実行した場合は、推定往復時間の設定をデフォルト値に戻す。

### パラメーター

`<1-999999>` | ブロードキャスト、マルチキャストパケットの推定往復時間（ミリ秒）。デフォルトは4ミリ秒。通常変更する必要はない

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ntp broadcastdelay（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ntp peer（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F