### IPマルチキャスト

一般設定

clear ip mroute statistics（特権EXECモード）
ip mroute（グローバルコンフィグモード）
ip multicast forward-first-packet（グローバルコンフィグモード）
ip multicast route（グローバルコンフィグモード）
ip multicast route-limit（グローバルコンフィグモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
multicast（インターフェースモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）
show ip mvif（非特権EXECモード）
show ip rpf（非特権EXECモード）

PIM

clear ip pim sparse-mode bsr rp-set（特権EXECモード）
ip multicast-routing border（グローバルコンフィグモード）
ip pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）
ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）
ip pim crp-cisco-prefix（グローバルコンフィグモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim dr-priority（インターフェースモード）
ip pim exclude-genid（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ip pim hello-interval（インターフェースモード）
ip pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）
ip pim jp-timer（グローバルコンフィグモード）
ip pim max-graft-retries（インターフェースモード）
ip pim neighbor-filter（インターフェースモード）
ip pim propagation-delay（インターフェースモード）
ip pim register-rate-limit（グローバルコンフィグモード）
ip pim register-rp-reachability（グローバルコンフィグモード）
ip pim register-source（グローバルコンフィグモード）
ip pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）
ip pim ssm（グローバルコンフィグモード）
ip pim state-refresh origination-interval（インターフェースモード）
show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode mroute（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode neighbor（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode nexthop（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode mroute（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode neighbor（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode nexthop（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

IGMP

clear ip igmp（特権EXECモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp access-group（インターフェースモード）
ip igmp immediate-leave（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）
ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
ip igmp query-interval（インターフェースモード）
ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
ip igmp source-address-check（インターフェースモード）
ip igmp ssm（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map enable（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map static（グローバルコンフィグモード）
ip igmp static-group（インターフェースモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

IGMP Snooping

ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping fast-leave（インターフェースモード）
ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）
ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
ip igmp snooping report-suppression（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
ip igmp snooping tcn query solicit root（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）