[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mru

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# mru <68-13312>`

`(config-if)# no mru`

対象スイッチポートで転送可能な最大パケットサイズ（Ethernetフレームのデータ部分のサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
対象スイッチポートで転送可能な最大フレームサイズ（Ethernetフレーム全体のサイズ）は、本コマンドの設定値 + 22バイトとなる。

### パラメーター

`<68-13312>` | 転送可能な最大パケットサイズ（バイト）。初期値は1500。SFPポートは68〜9000

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ ジャンボフレームはルーティングできないので、L2環境でのみ使用可能。
■ 本コマンドの設定はミラーポート（mirror interface）では無効。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- mru（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）
mtu（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F