[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# match route-type

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match route-type external {type-1|type-2}`

`(config-route-map)# no match route-type external`

（OSPF用）ルートマップエントリーにmatch route-type節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch route-type節を削除する。
match route-type節は、OSPF外部経路のメトリックタイプによってルートマップエントリーのマッチを行うもの。メトリックタイプが指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`type-1|type-2` | OSPF外部経路のメトリックタイプ。タイプ1（再通知時のメトリックにAS内の通過コストを加算した上で評価する）、タイプ2（再通知時のメトリックをAS全体で使う）のいずれかから選択する

### コマンドツリー

`route-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- match route-type（ルートマップモード）
`

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F