[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# snmp trap link-status

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# [no] snmp trap link-status`

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、SNMPのリンクステータス通知メッセージ（linkUp、linkDownトラップ）を生成するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースのリンクステータス通知メッセージ（linkUp、linkDownトラップ）の生成を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1のリンクステータスが変化したときに、linkUp、linkDownトラップを生成するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはスイッチポート、トランクグループ（saX, poX）、VLANに対してのみ有効。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- snmp trap link-status（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F