[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ntp associations

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show ntp associations [detail]`

NTPサーバー間の同期に関する情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | より詳細な情報を表示させたいときに指定する。

### 使用例

    awplus> show ntp associations ↓
          address         ref clock     st  when  poll reach  delay  offset    disp
    *~192.168.10.2      192.168.20.2      4    33  64    017    0.0    0.0   0.1
     * master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

    awplus> show ntp associations detail ↓
    192.168.10.2 configured, sane, valid, our_master, leap_sub, stratum 4
    ref ID 192.168.20.2, time ca0901f0.c23cc8de (17:12:32.758 UTC Thu Feb 23 2012)
    our mode client, peer mode server, our poll intvl 6, peer poll intvl 6
    root delay 0.79 msec, root disp 15778.00, reach 017,
    delay 0.00 msec, offset 0.0222 msec, dispersion 0.10
    precision 2**-20,
    org time ca09042c.1de2bcf9 (17:22: 4.116 UTC Thu Feb 23 2012)
    rcv time ca09042c.1ad27807 (17:22: 4.104 UTC Thu Feb 23 2012)
    xmt time ca09042c.1a4e7ab7 (17:22: 4.102 UTC Thu Feb 23 2012)
    filtdelay =  1.91  1.78  1.95  1.92  1.81  1.94  1.94  1.79
    filtoffset =  12.92  22.22  3.42  4294967287.79  4294967275.18  26.30  24.39  18
    .57
    filterror =  0.01  0.04  0.07  0.10  0.13  0.16  0.19  0.22

表 1
address | NTPサーバーのIPアドレス
ref clock | NTPサーバーの同期先IPアドレス
st | NTPサーバーの階層レベル（Stratum）
when | NTPサーバーからのパケットを最後に受信してからの経過時間
poll | NTPポールパケットの送信間隔
reach | NTPサーバーとの各種通信状態を8進表記のビット列で示す
delay | 本製品・NTPサーバー間の往復遅延時間
offset | オフセット値（時刻のずれ）
disp | 分散

### 関連コマンド

ntp access-group（グローバルコンフィグモード）
ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F