[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御

`(config)# ipv6 route X:X::X:X/M {GATEWAY|IFNAME} [<1-255>]`

`(config)# no ipv6 route X:X::X:X/M [{GATEWAY|IFNAME} [<1-255>]]`

IPv6経路表にスタティック経路を追加する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | 宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）を指定する
`GATEWAY :=` | `X:X::X:X [IFNAME]`
| ゲートウェイ（ネクストホップ）のIPv6アドレス。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、IFNAMEパラメーターでインターフェース名も指定する必要がある
`IFNAME` | 送出インターフェース名。6to4ネットワーク（2002::/16）への経路を設定するとき、本パラメーターに仮想トンネルインターフェース名tunnelX（Xはinterface tunnelコマンドで指定した番号）を指定する
`<1-255>` | 管理距離（経路選択時の優先度）。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる

### 使用例

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1 ↓

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、送出インターフェースの指定が必須なので注意すること。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 vlan10 ↓

■ デフォルト経路をvlan100上のfe80::2に向ける。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 vlan100 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F