[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show lacp sys-id

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show lacp sys-id`

LACPシステムID（MACアドレス）とシステムプライオリティーを表示する。

### 使用例

    awplus> show lacp sys-id ↓
    % System Priority: 0x8000 (32768)
    % MAC Address: 00-00-cd-27-be-49

表 1
System Priority | LACPシステムプライオリティー。「0x」で始まる値は16進表記。カッコ内は10進表記
MAC Address | LACPシステムID（MACアドレス）

### 関連コマンド

lacp system-priority（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F