[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# match ip-precedence

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match ip-precedence <0-7>`

`(config-cmap)# no match ip-precedence`

対象クラスマップにmatch ip-precedence節を追加する。すでにmatch ip-precedence節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch ip-precedence節を削除する。
match ip-precedence節は、IPヘッダーのTOS優先度（precedence）フィールド値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<0-7>` | IPヘッダーのTOS優先度（precedence）フィールド値

### コマンドツリー

`class-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- match ip-precedence（クラスマップモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F