[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# arp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPルーティング / ARP

`(config)# arp A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH [IFNAME]`

`(config)# no arp A.B.C.D`

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | 物理（MAC）アドレス
`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。VLAN上にスタティックエントリーを追加するときは必須

### 使用例

■ VLANインターフェース上にIPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.0.18配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd port1.0.18 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- arp（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show arp（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F