[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# radius-server key

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-server key PASSWORD`

`(config)# no radius-server key`

RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワードを設定する。
no形式で実行した場合は共有パスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`PASSWORD` | RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワード。なお、radius-server hostコマンドのkeyパラメーターでサーバー固有の共有パスワードを設定している場合は、そちらが優先される。初期値は設定なし

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- radius-server key（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F