[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show static-channel-group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show static-channel-group`

スタティックチャンネルグループの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show static-channel-group ↓
    % LAG Maximum        : 128
    % LAG Static  Maximum: 96
    % LAG Dynamic Maximum: 32
    % LAG Static  Count  : 1
    % LAG Dynamic Count  : 0
    % LAG Total   Count  : 1
    % Static Aggregator: sa1
    % Member:
       port1.0.1
       port1.0.2
       port1.0.3
       port1.0.4

### 関連コマンド

static-channel-group（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F