[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 nd raguard

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd raguard`

信頼できないホストからのルーター通知（RA）パケットの受信を拒否するルーター通知ガード機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、すべてのホストからのルーター通知（RA）パケットを受信する。
初期設定は、無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.2-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd raguard ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 nd raguard（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F