[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ip dhcp snooping acl

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping acl [detail|hardware] [interface [IFRANGE]]`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）を使用しているACLの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する
`hardware` | DHCP Snooping ハードウェアACL情報を表示する
`interface [IFRANGE]` | ACLインターフェース情報を表示する。IFRANGEは表示対象ポートの指定

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping acl ↓

    DHCP Snooping Based Filters Summary:

                           Maximum   Template  Attached
    Interface    Bindings  Bindings  Filters   Hardware Filters
    -----------------------------------------------------------------
     port1.0.1   1         520       0         0
     port1.0.2   1         3         2         6
     port1.0.3   1         2         4         8
     port1.0.4   1         2         7         14
     port1.0.5   0         2         6         12
     port1.0.6   0         1         0         0
     port1.0.7   0         1         0         0
     port1.0.8   0         1         0         0
     port1.0.9   0         1         0         0
     port1.0.10  0         1         0         0
     port1.0.11  0         1         0         0
     port1.0.12  0         1         0         0
    (port2.0.1 ) 0         520       0         0
    (port2.0.2 ) 0         1         0         0

    awplus> show ip dhcp snooping acl hardware ↓

    DHCP Snooping Based Filters in Hardware:

    Interface    Access-list(/ClassMap)        Source IP         Source MAC
    -----------------------------------------------------------------------------
     port1.0.2   dhcpsn1                       10.10.10.10       aaaa.bbbb.cccc
     port1.0.2   dhcpsn1                       20.20.20.20       0000.aaaa.bbbb
     port1.0.2   dhcpsn1                       0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.2   dhcpsn1                       0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.2   dhcpsn1                       0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.2   dhcpsn1                       0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 30.30.30.30       aaaa.bbbb.dddd
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 40.40.40.40       0000.aaaa.cccc
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 50.50.50.50       0000.aaaa.dddd
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 60.60.60.60       0000.aaaa.eeee
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.3   dhcpsn2/cmap1                 0.0.0.0           0000.0000.0000
     port1.0.4   dhcpsn3/cmap2                 70.70.70.70
     port1.0.4   dhcpsn3/cmap2                 80.80.80.80
     port1.0.4   dhcpsn2/cmap1                 70.70.70.70
     port1.0.4   dhcpsn2/cmap1                 80.80.80.80
     port1.0.4   dhcpsn1                       70.70.70.70
     port1.0.4   dhcpsn1                       80.80.80.80

    awplus> show ip dhcp snooping acl detail interface port1.0.4 ↓

    DHCP Snooping Based Filters Information:

     port1.0.4 : Maximum Bindings ........... 2
     port1.0.4 : Template filters ........... 7
     port1.0.4 : Attached hardware filters .. 14
     port1.0.4 : Current bindings ........... 1, 1 free
     port1.0.4    Client 1 ................ 120.120.120.120
     port1.0.4 : Templates: cheese (via class-map: cmap2)
     port1.0.4 :  10 permit ip dhcpsnooping 100.0.0.0/8
     port1.0.4 : Template: dhcpsn2 (via class-map: cmap1)
     port1.0.4 :  10 permit ip dhcpsnooping any
     port1.0.4 :  20 permit ip dhcpsnooping 10.0.0.0/8
     port1.0.4 :  30 permit ip dhcpsnooping 20.0.0.0/8
     port1.0.4 :  40 permit ip dhcpsnooping 30.0.0.0/8
     port1.0.4 : Template: dhcpsn1 (via access-group)
     port1.0.4 :  10 permit ip dhcpsnooping any mac dhcpsnooping abcd.0000.0000 00
     00.ffff.ffff
     port1.0.4 : 20 permit ip dhcpsnooping any

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F