[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# tunnel source

モード: トンネルインターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# tunnel source A.B.C.D`

`(config-if)# no tunnel source`

対象トンネルインターフェース経由で送信するパケットの外側ヘッダーの始点アドレス（IPv4アドレス）を指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では始点アドレス未指定。
トンネルインターフェースには、6to4専用プレフィックス（2002::/48）と本コマンドで指定した始点IPv4アドレスに基づき、IPv6アドレス「2002:WWXX:YYZZ::1/128」が自動設定される。
ここで「WWXX:YYZZ」の部分は、本コマンドで指定したIPv4アドレスA.B.C.Dを16進表記したもの。たとえば、IPv4アドレス「192.168.10.1」なら「c0a8:0a01」（通常は0を省略して「c0a8:a01」と書く）となる。
通常のVLANインターフェースには、「2002:WWXX:YYZZ::/48」の範囲からIPv6アドレスを割り当てることができる。ただし、「2002:WWXX:YYZZ:0::/64」（通常は0を省略して「2002:WWXX:YYZZ::/64」と書く）の範囲はトンネルインターフェースに自動設定された「2002:WWXX:YYZZ::1/128」と重複するため使用できない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | トンネリングパケットの始点IPv4アドレス。トンネリングパケットの送受信を実際に行うVLANインターフェースのIPv4アドレスを指定すること

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードを6to4に設定し、始点アドレスを172.16.10.1に設定する。これにより、tunnel1にはIPv6アドレス「2002:ac10:a01::1/128」が自動設定される。

    awplus(config)# interface tunnel 1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4 ↓
    awplus(config-if)# tunnel source 172.16.10.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本製品では、始点・終点とも6to4専用プレフィックスを持つアドレス（2002::/48）でないと、6to4トンネルインターフェースを通過できない。すなわち、外部の6to4リレールーターを利用してネイティブIPv6ネットワークと接続したり、本製品が6to4リレールーターとしてふるまったりすることはできない。

### コマンドツリー

`interface tunnel (グローバルコンフィグモード)
|
+- tunnel source（トンネルインターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）
tunnel mode ipv6ip（トンネルインターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F