[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# remote-command

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# remote-command <1-8> COMMAND`

指定したスタックメンバー上で情報表示コマンド（show xxxxコマンド）を実行させ、該当メンバー固有の情報を表示させる。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`COMMAND` | 指定したメンバー上で実行させるコマンド。指定できるのは以下のコマンドに限定される
| `clear counter stack` | 指定したメンバーのVCS統計情報をクリアする
| `show counter stack` | 指定したメンバーのVCS統計情報を表示する
| `show cpu` | 指定したメンバーのCPU使用状況を表示する
| `show cpu history` | 指定したメンバーのCPU使用率の推移をグラフで表示する
| `show exception log` | 指定したメンバーの例外発生ログを表示する
| `show file systems` | 指定したメンバーのファイルシステムの情報を表示する
| `show log permanent` | 指定したメンバーのpermanentログを表示する
| `show memory` | 指定したメンバーのメモリー使用状況を表示する
| `show memory history` | 指定したメンバーのメモリー使用率の推移をグラフで表示する
| `show process` | 指定したメンバーの実行中プロセス情報を表示する
| `show stack` | VCSグループを構成する各メンバーの情報を表示する（マスター上で実行するのと同じ表示内容になる）
| `show system` | 指定したメンバーのシステム情報を表示する
| `show system environment` | 指定したメンバーの動作環境に関する情報を表示する
| `show system pluggable` | 指定したメンバーに装着されているSFP、XFPの情報を表示する
| `show system serialnumber` | 指定したメンバーのシリアル番号を表示する

### 使用例

■ ID=2のメンバーのシステム情報を表示する。

    awplus# remote-command 2 show system ↓

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F