[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip pim ssm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim ssm {default|range {LISTNUM|LISTNAME}}`

`(config)# no ip pim ssm`

（PIM-SM）PIM-SSMを有効にし、SSM（Source Specific Multicast）で使用するマルチキャストグループアドレスの範囲（SSMレンジ）を変更する。
no形式で実行した場合はPIM-SSMを無効にし、SSMレンジの設定を削除する。
初期設定は無効。
PIM-SSM有効時、SSMレンジ内のマルチキャストグループに対しては、PIM-SMの(*,G)状態や(S,G,rpt)状態が生成されない。これらのグループに対して、マルチキャスト受信者はIGMPバージョン3で(S,G)指定のJoinを行う必要がある。(S,G) Joinを受けたPIM-SSM対応のラストホップルーター（受信者の接続されているPIMルーター）は、最初から該当グループ（G）のマルチキャスト送信者（S）に向けて(S,G) Joinを送信し、最短ツリー（SPT）経由でトラフィック配送を受ける。また、ファーストホップルーターは通常のRegister動作を行わずに、明示的に(S,G) Joinを受けたときだけトラフィックを転送する。
なお、マルチキャスト受信者がIGMPバージョン3に対応していない場合は、SSMマッピング機能（ip igmp ssm-map enableコマンド、ip igmp ssm-map staticコマンド）を利用して、IGMPバージョン1/2の(*.G) JoinをIGMPバージョン3の(S,G) Join相当に変換することができる。

### パラメーター

`default` | 標準のSSMレンジ232.0.0.0/8を使用する場合に指定する
`range {LISTNUM|LISTNAME}` | 標準IPアクセスリスト。任意のSSMレンジを使用する場合に指定する。SSMレンジ内のグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `<1-99>`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### 使用例

■ PIM-SSMを有効にする。SSMレンジは標準で規定されているもの（232.0.0.0/8）を使う。

    awplus(config)# ip pim ssm default ↓

### 注意・補足事項

■ PIM-SSMはPIM-SMを拡張したプロトコルであるため、PIM-SSMを使用する場合はマルチキャストルーティングを行う各インターフェースにおいてPIM-SM（ip pim sparse-modeコマンド）とIGMP（ip igmpコマンド）の設定も必要。なお、PIM-SSMの動作ではランデブーポイント（RP）を使わないため、SSMレンジ内のマルチキャストグループだけを使用する場合はRPやBSRの設定は不要。一方、SSMレンジ外のマルチキャストグループに対しては通常のPIM-SM動作を行うため、SSMレンジ外のマルチキャストグループも使用する場合はRPやBSRの設定も必要となる。
■ 本コマンドで標準外のSSMレンジを指定した場合、ip igmp ssmコマンドでIGMPが認識するSSMレンジも変更する必要がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip pim ssm（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp ssm（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map enable（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map static（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F