[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# power-inline enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline enable`

`(config-if)# no power-inline enable`

対象PoEスイッチポートのPoE給電機能を有効化する。
no形式で実行した場合はPoE給電機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x510-28GPX、AT-x510-52GPX、AT-IX5-28GPXでのみ有効。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- power-inline enable（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

service power-inline（グローバルコンフィグモード）
show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F