[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# user

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# user USERNAME password PASSWORD [group GROUPNAME]`

`(config-radsrv)# no user USERNAME`

ローカルRADIUSサーバーにユーザーを登録する。
すでに登録済みのユーザーを指定した場合はパスワードと所属グループの変更を行う。
no形式で実行した場合はユーザーを削除する。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % ' ( ) * + , - . / : ; < > [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`PASSWORD` | パスワード。最大31文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % ' ( ) * + , - . / : ; < > @ [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`GROUPNAME` | ユーザーグループ名。groupコマンドで設定した名前を指定する

### 使用例

■ ユーザーmarinokoを登録する。パスワードはokoniram、グループはなしに設定している。

    awplus(config-radsrv)# user marinoko password okoniram ↓

■ ユーザーuser10-aを登録する。このユーザーにはダイナミックVLANでvlan10を割り当てるため、ユーザーグループvlan10membersに所属させている。

    awplus(config-radsrv)# group vlan10members ↓
    awplus(config-radsrv-group)# vlan 10 ↓
    awplus(config-radsrv-group)# exit ↓
    awplus(config-radsrv)# user user10-a password pass10-a group vlan10members ↓

■ ユーザーuser10-aの所属グループをなしに変更する。既存ユーザーに対して本コマンドを実行するときは、パスワードと所属グループの両方が組で変更されることに注意。このとき所属グループを指定しなければ、所属グループがなしとなる。

    awplus(config-radsrv)# user user10-a password pass10-a ↓

■ ユーザーuser10-aを削除する。

    awplus(config-radsrv)# no user user10-a ↓

### 注意・補足事項

■ 認証方式としてEAP-TLSを使う場合は、ユーザー名（USERNAMEパラメーター）に使う記号を下記のものに限定すること。ユーザー名にこれら以外の記号が含まれていると、crypto pki enroll local local-radius-all-usersコマンド、crypto pki enroll local userコマンドでユーザー証明書の発行ができない。

`! % + , ^ _ { }
`

### コマンドツリー

`radius-server local (グローバルコンフィグモード)
|
+- user（RADIUSサーバーモード）
`

### 関連コマンド

crypto pki enroll local local-radius-all-users（グローバルコンフィグモード）
crypto pki enroll local user（グローバルコンフィグモード）
crypto pki export local pkcs12（グローバルコンフィグモード）
group（RADIUSサーバーモード）
vlan（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
show radius local-server user（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F