[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# stack enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack enable`

`(config)# no stack <1-8> enable`

VCS機能とスタックポートを有効にする。
no形式で実行した場合は指定したスタックメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。no形式のときだけ必要。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

### 使用例

■ ID=2のメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。

    awplus(config)# no stack 2 enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド有効時、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPXはポート27、28が、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPXはポート51、52がスタックポートとして動作する。これらのポートを通常のスイッチポートとして使用するときは、本コマンドをno形式で実行すること。
■ 本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- stack enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F