[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# capability restart

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# capability restart {graceful|signaling}`

`(config-router)# no capability restart`

OSPFグレースフルリスタート機能またはシグナリングリスタート機能のサポートを有効にする。
no形式で実行した場合はグレースフルリスタート機能およびシグナリングリスタート機能のサポートを無効にする。
初期設定ではグレースフルリスタート機能のサポートが有効。

### パラメーター

`graceful` | グレースフルリスタート機能を有効化する。初期設定
`signaling` | シグナリングリスタート機能を有効化する

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- capability restart（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
restart ospf graceful（特権EXECモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F