[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# epsr priority

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME priority <0-127>`

EPSRドメインのプライオリティーを設定する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`<0-127>` | EPSRドメインのプライオリティー

### コマンドツリー

`epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
|
+- epsr priority（EPSRモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F