[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# Web GUI / System

System > Status
System > Status > System Details
System > Status > System Date and Time
System > Status > Top Ten Utilised Ports
System > Identity
System > Environment Monitoring
System > File Management
System > File Management > Copy File
System > File Management > Move File
System > File Management > Upload File
System > File Management > Download File
System > File Management > Delete File
System > Stacking
System > Stacking > Configure Stacking
System > Stacking > Configure Stack Member
System > License Management
System > License Management > Add Feature License

## System > Status

System > Statusタブでは、システム情報の表示、設定を行います。
CPU Used % と Memory Free % グラフには、CPUとメモリー使用量の簡単な履歴が表示されます。

> Note - VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 1
System / Name | システム名（MIB-IIのsysName）
System / Started | 最後に起動した日時
System / Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
System / Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
System / Location | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）
System / Description | スイッチの詳細説明（製造元、モデル名、現在使用中のファームウェアバージョン）
CPU Used % | CPU使用率の推移をグラフで表示する
Memory Free % | メモリー使用率の推移をグラフで表示する

表 2
Configure System Detailsボタン | システム名、管理責任者、設置場所を設定するダイアログを開く
Top Ten Utilised Portsボタン | Top Ten Utilised Portsダイアログを開く
Change date and time settingsアイコン | System Date and Timeダイアログを開く

### System > Status > System Details

System > Status タブのConfigure System Details ボタンをクリックすると、System Details ダイアログが表示されます。
System Details ダイアログでは、システム情報の設定を行います。

表 3
System Name | ホスト名（MIB-IIのsysName）を設定する
System Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）を設定する。255文字以内の印刷可能文字で指定
System Location | システム設置場所（sysLocation）を設定する。255文字以内の印刷可能文字で指定

### System > Status > System Date and Time

System > Statusタブの画面の一番下には、システムの時刻と日付が表示されています。
画面の一番右下（時刻と日付の表示の右）のChange date and time settingsアイコンをクリックすると、System Date and Timeダイアログが表示されます。
System Date and Timeダイアログでは、システム時計（時刻と日付）を設定します。

表 4
System Date | 現地日付を設定する
System Time | 現地時刻を設定する
Time Zone Offset | タイムゾーン（協定世界時（UTC）との時差）を設定する

### System > Status > Top Ten Utilised Ports

System > Status タブのTop Ten Utilised Portsボタンをクリックすると、Top Ten Utilised Portsダイアログが表示されます。
Top Ten Utilised Ports ダイアログでは、利用率の上位10ポートのリストが表示されます。

表 5
Port | ポート番号。タイトル部分をクリックすると表示の並び順が、昇順（ポート番号小→大の順）または降順（ポート番号大→小の順）に変わる
Utilisation | 利用率。タイトル部分をクリックすると表示の並び順が、昇順（利用率低→高の順）/降順（利用率高→低の順）に変わる

## System > Identity

System > Identityタブでは、ハードウェア情報、ファームウェアバージョン、コンフィグファイルの名前などを表示します。

> Note - VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 6
HARDWARE | スイッチ本体のハードウェア情報を表示する。表示されるのは、製品（部品）の種類、種類を示すID番号、スロット番号（本製品ではつねに非表示）、名称、ハードウェアリビジョンやシリアル番号
MAC Address | スイッチ本体のMACアドレスが16進数値で表示される。表示形式は、 HHHH.HHHH.HHHH
SOFTWARE | 現在使用中のファームウェアイメージファイル名、バージョン、ブートローダーのバージョンや起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイル名が表示される
MEMORY | 実装されているDRAMメモリーの容量、フラッシュメモリーの容量と空き容量が表示される

## System > Environment Monitoring

System > Environment Monitoring タブでは、本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報が表示されます。

> Note - VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

表 7
Chassis | 本体の電圧状態（Voltage）、内部の温度状態（Temperature）、ファンの状態（Fan）が表示される
Expansion Modules | 拡張モジュールの状態（本製品では未サポート）
PSU | 電源ユニットの状態

## System > File Management

System > File Management タブでは、ファイルの作成、削除やコピー、アップロードやダウンロードを行います。

表 8
File System | フラッシュメモリー/NVS/USBメモリー上にあるファイルおよびディレクトリーの名前、更新日時、ファイルサイズが表示される
File System / Add Folderアイコン | ディレクトリーを選択してアイコンをクリックすると、サブディレクトリーが作成される
File System / Rename File or Folderアイコン | ファイルやディレクトリーを選択してアイコンをクリックすると、ファイルやディレクトリーをリネームできる
File System / Copy File or Folder アイコン | ファイルやディレクトリーを選択してアイコンをクリックすると、ファイルやディレクトリーをコピーできる
File System / Move File or Folderアイコン | ファイルやディレクトリーを選択してアイコンをクリックすると、ファイルやディレクトリーを移動できる
File System / Download Fileアイコン | ファイルを選択してアイコンをクリックすると、ファイルをダウンロードできる
File System / Upload Fileアイコン | ファイルを選択してアイコンをクリックすると、ファイルをアップロードできる
File System / Deleteアイコン | ファイルを選択してアイコンをクリックすると、ファイルを削除できる

表 9
System Configuration | 通常用またはバックアップ用ファームウェアイメージファイル、GUIファイルや起動時コンフィグの設定を行う
System Configuration / Next Boot Firmware | 通常用ファームウェアを設定する。ドロップダウンリストからファイル（拡張子が.relのファイル）を選択し、SETボタンをクリックすると、次回起動時から有効になる
System Configuration / Backup Boot Firmware | バックアップ用ファームウェアを設定する。ドロップダウンリストからファイル（拡張子が.relのファイル）を選択し、SETボタンをクリックすると、次回起動時から有効になる
System Configuration / GUI Files | フラッシュメモリーに保存されているGUI Javaアプレットファイル一覧が表示される。ファイル名の頭に「＊」が付いているものが現在のファイルとなる
System Configuration / Next Boot Config | 起動時コンフィグを設定する。ドロップダウンリストからファイル（拡張子が.cfgのファイル）を選択し、SETボタンをクリックすると、次回起動時から有効になる
System Configuration / Backup Boot Config | バックアップ用コンフィグを設定する。ドロップダウンリストからファイル（拡張子が.cfgのファイル）を選択し、SETボタンをクリックすると、次回起動時から有効になる

> Note - 使用されるGUI Javaアプレットファイルは、ファームウェア起動時に自動で選択されます。ファイルが複数ある場合は、現在起動中のファームウェアバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。それ以外の場合は、現在起動中のファームウェアより前のバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。

### System > File Management > Copy File

System > File ManagementタブのCopy File or Folder アイコンをクリックすると、Copy Fileダイアログが表示されます。
Copy File ダイアログでは、ファームウェアイメージファイル、コンフィグファイルのコピーを行います。

表 10
Destination Folder | コピー先ディレクトリーのパスを設定する

### System > File Management > Move File

System > File ManagementタブのMove File or Folderアイコンをクリックすると、Move Fileダイアログが表示されます。
Move File ダイアログでは、ファームウェアイメージファイル、コンフィグファイルの移動またはリネームを行います。

表 11
Destination Folder | 移動後（リネーム後）のファイルパス、または、移動先ディレクトリーのパスを設定する

### System > File Management > Upload File

System > File ManagementタブのUpload Fileアイコンをクリックすると、Upload Fileダイアログが表示されます。
Upload Fileダイアログでは、ファームウェアイメージファイル、コンフィグファイルのアップロードを行います。

表 12
ファイル名 | アップロード後のファイルパス、または、ディレクトリーのパスを設定する

### System > File Management > Download File

System > File ManagementタブのDownload Fileアイコンをクリックすると、Download Fileダイアログが表示されます。
Download Fileダイアログでは、ファームウェアイメージファイル、コンフィグファイルのアップロードを行います。

表 13
ファイル名 | ダウンロード後のファイルパス、または、ディレクトリーのパスを設定する

### System > File Management > Delete File

System > File ManagementタブのDelete Fileアイコンをクリックすると、Delete Fileダイアログが表示されます。
Delete Fileダイアログでは、ファームウェアイメージファイル、コンフィグファイルの削除を行います。

表 14
はい | 選択したファイルを削除する
いいえ | ファイルの削除をキャンセルする

## System > Stacking

System > Stacking タブでは、スタックメンバーの詳細情報を表示します。また、VCS 機能が内部的に使用するVCS 管理用VLAN のIDやサブネットのIPアドレスを変更します。

表 15
Stacking Management / Stack Status | スタックメンバーの情報を表示（スタックメンバーが接続されていないと、Warningが表示される）
Stacking Management / Operational Status | VCSのステータス
Stacking Management / Management VLAN ID | VCS 機能が内部的に使用するVCS 管理用VLAN のID。初期値は 4094
Stacking Management / Management VLAN Subnet | VCS 機能が内部的に使用するVCS 管理用サブネットのIPアドレス
Stacking Management / Next Boot VLAN ID | 次回起動時に有効になる、VCS 管理用VLAN のID
Stacking Management / Next Boot VLAN Subnet | 次回起動時に有効になる、VCS 管理用サブネットのIP アドレス
Stacking Management / Virtual MAC Address Status | バーチャルMACアドレスのステータス
Stacking Management / Virtual Chassis ID | バーチャルシャーシID
Stacking Management / Next Virtual MAC Address Status | 次回起動時のバーチャルMACアドレスのステータス
Stacking Management / Virtual MAC Address | バーチャルMACアドレス
Configure Stackingボタン | 管理用VLAN のIDやサブネットのIPアドレスを設定するダイアログを開く

表 16
Stack Status / Configure Memberアイコン | Configure Stack Memberダイアログを開く
Stack Status / Stack | スタックメンバーID
Stack Status / Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID
Stack Status / Product Type | 該当メンバーの機種名
Stack Status / Role | スタックメンバーの役割
Stack Status / Host Name | ホスト名
Stack Status / MAC Address | スタックメンバーのMAC アドレス（スタックメンバーから送信されるフレームの送信元アドレスには、マスターのMACアドレスが使用される）
Stack Status / Priority | スタックプライオリティー（0-255。小さいほど優先度が高い）。優先度が等しい場合は、MAC アドレスの小さいほうがマスターに選出される
Stack Status / Port Status | スタックポートのステータス。"Down"、"Neighbour incompatible"、 "Discovering neighbour"、"Learnt neighbour <neighbour member ID>"が表示される

### System > Stacking > Configure Stacking

System > StackingタブのConfigure Stackingボタンをクリックすると、Configure Stacking ダイアログが表示されます。
Configure Stacking ダイアログでは、VCS 管理用VLAN のIDやサブネットのIPアドレスを設定します。

表 17
Management VLAN ID | VCS 管理用のVLAN を設定。初期値は、4094
Management VLAN subnet | VCS 管理用サブネットのIPアドレスを設定
Virtual MAC Address Status | バーチャルMACアドレスの状態

### System > Stacking > Configure Stack Member

System > StackingタブのStack Statusで、一覧からエントリーを選択して、左上のConfigure Memberアイコンをクリックすると、Configure Stack Memberダイアログが表示されます。
Configure Stack Memberダイアログでは、スタックメンバーID、プライオリティーやVCS機能の設定を行います。

表 18
Pending ID | スタックメンバーIDを設定する（次回起動時から有効）
Priority | スタックプライオリティーを設定する
Software Version Auto Sync | ファームウェア自動同期機能の有効/無効を選択する（未サポート）
Operational Status | VCS機能の有効/無効を選択する

## System > License Management

System > License Management タブでは、フィーチャーライセンスの有効化/無効化を行います。
Licence List の下の、+ アイコンをクリックすると、ライセンスを追加することができます。

> Note - VCS構成時には、スタックメンバーごとに、別のタブが表示されます。タブのタイトルには、それぞれのシステム名が表示されます。

> Note - VCS構成環境においてフィーチャーライセンスを有効化/無効化した場合は、他のメンバーも、同様の設定を行ってください。フィーチャーライセンスの同期がとれていない場合、メンバーはVCSグループに参加できません。

表 19
License List / License Name | ライセンス名
License List / Type | 種類（Full/Temporary）
License Details / Index | ライセンス番号
License Details / Name | ライセンス名
License Details / Customer | カスタマーネーム
License Details / Quantity | ライセンスキーが持つライセンスの数
License Details / Type | 種類
License Details / Issued | ライセンスキーの生成日
License Details / Expiration | 期限満了日
License Details / Features | 有効化されているライセンス

### System > License Management > Add Feature License

System > License Managementタブで、左上の + アイコンをクリックすると、Add Feature Licenseダイアログが表示されます。
Add Feature License ダイアログでは、フィーチャーライセンスの有効化を行います。ライセンス名とライセンスキーを入力します。

表 20
License Name | ライセンス名を設定する
License Key | ライセンスキーを入力する
Apply to All | すべてのスタックメンバーにライセンスを適用する際に選択する

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F